|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:РуководительМАДОУ ЦРР д/с № 111 г. ТюмениНовикова С.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 320-Тмнг**

|  |  |
| --- | --- |
| *г. Тюмень* | *«31» марта 2021г.* |

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:*МАДОУ ЦРР д/с № 111 г. Тюмени*

1.2. Адрес объекта: *г. Тюмень, Олимпийская 36 а*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2*  этажа, *2260*  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да 10402* кв.м

1.4. Год постройки здания *1978г.* , последнего капитального ремонта *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *смотреть п. 4.7*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 111 города Тюмени, МАДОУ ЦРР д/с № 111 г. Тюмени*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)*625046, г.Тюмень, ул. Олимпийская 36 корпус 1.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):дошкольное образование.*

2.2. Виды оказываемых услуг:*образовательные услуги*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *дети*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *все*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *320 ч.д.*
	2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *городской общественный транспорт: автобус № 48, 51д, маршрутное такси №29, 42, 51, 64 до остановки «Олимпийская»;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: --

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *460* м

3.2.2 время движения (пешком): *7-8*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *да*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *да*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Категория МГН****(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания)\*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,****в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (О, Г,У); ДЧ-И (С); ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У); ДУ (О,С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г); ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С, Г,У); ДЧ-И (О); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У); ДУ (С,Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное полностью для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О,С,Г (ДУ (О,С,Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).*

1. **Управленческое решение**
	1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия; капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия; капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Оказание ситуационной помощи; организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Организационные мероприятия |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Организационные мероприятия |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6.Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской ФедерацииИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

*(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: *есть* на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: *да*на 2 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение:*да*на 1л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок:*да*на 1л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы:**Заведующий службой по обеспечению доступной среды АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | М.Л. Орлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены рабочей группы:**Главный специалист службы по обеспечению доступной среды АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | А.В. Ушаков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ведущий специалист службы по обеспечению доступной среды АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | Е.Л. Новицкая \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В том числе:**Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | А.А. Алиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представитель организации, расположенной на объекте:---------------------------------------- | ------------------- *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Приложение №1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объекта |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 2 | Высокое расположение кнопки домофона; домофон не обозначен соответствующей табличкой | К, С | Опустить кнопку домофона на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей табличкой | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3 | Отсутствует навигации на пути движения по территории | все | Установить навигацию на пути движения по территории  | Организационные мероприятия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 1 | Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью | все | Написать письмо в Администрацию г. Тюмени по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2016г. | Организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территории прилегающей к зданию (участку) | ДЧ-В |  | 1-3 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:**Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для всех категории инвалидов К,О,С,Г и У (ДЧ-В (К,О,С,Г,У)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К,О,Г,У (ДП-И (К,О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

Приложение №2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**2.Входа (входов) в здание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 2.1 | Лестница(наружная) | есть |  | 5,6 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы | С | На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии 3-4см от края проступи (сверху ступени) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2.2 | Пандус(наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К | Устройство наружного пандуса уклоном не более 5% с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от пола с безопасными завершениями длинной 0,3м | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | - |  | - |  |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  | 7,8 | Отсутствует контрастное выделение дверного контура дверных ручек; высокий дверной порог  | К, С | Контрастное выделение дверного контура, дверных ручек входной двери; преодоление дверного порога входной двери путём использования «порожнего» мини пандуса | Организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1эт. 41 | 9 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек; габариты тамбура не удовлетворяют требованиям | К, С | Контрастное выделение дверных ручек тамбура | Организационные мероприятия |
| Преодоление тамбура инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи | Ситуационная помощь |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (О, Г,У); ДЧ-И (С); ВНД (К) | 1эт. 41 | 5-9 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:**Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, Г и У (ДП-И (О,Г,У)), доступное частично для инвалидов категорииС (ДЧ-И (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О,Г,У (ДП-И (О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение №3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 3.1 | Коридор | есть | 1эт. 40,50,59; 2эт. 13, | 10,14,16,28,30,31,44,59 | **-** |  | - |  |
| 3.2 | Лестница  | есть |  | 56-58,77-81 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы | С | На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени) | Организационные мероприятия |
| 3.3 | Пандус  | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Отсутствует доступ для инвалида-колясочника с первого этажа на второй этаж | К | Предусмотреть зону оказания услуг для инвалидов колясочников на первом этаже  | Организационные мероприятия |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 13,27 | Отсутствует контрастная маркировка на светопрозрачных панелях дверей  | С | Установить контрастную маркировку на светопрозрачных панелях дверей в коридорах, в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 0,9-1,0м от уровня пола | Организационные мероприятия |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 40-43,52,53,65,66,73,74,85-89,91 | Отсутствуют противоскользящие краевые полосы наружных лестниц;отсутствует контрастная маркировка на светопрозрачных панелях дверей эвакуационного выхода; отсутствуют двухсторонние поручни на наружных лестницах; отсутствует контрастное выделение дверных наличников и дверных ручек; узкий дверной проем; отсутствует пандус | все | На проступи краевых ступеней наружных лестниц эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии 3-4см от края проступи (сверху ступени);установить контрастную маркировку на светопрозрачных панелях дверей эвакуационного выхода, в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 0,9-1,0м от уровня пола; установить двухсторонние поручни на наружных эвакуационных лестницах на высоте 0,9м и 0,5м от уровня пола с безопасными завершениями длиной 0,3м (фото № 89); контрастное выделение дверных наличников и дверных ручек эвакуационного выхода; преодоление наружной эвакуационной лестницы инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи и использованием раскладного пандуса  | Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР |
| Расширение дверного проема эвакуационного выхода до требуемой ширины 0,9м (фото № 85, 86) | Капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У); ДУ (О,С); ВНД (К) | 1эт. 40,50,59; 2эт. 13, | 10,14,13,16,27,28,30,31,44,56,59,77-81,40,43,52,53,65,66,73,74,85-89,91 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г,У)), доступное условно для инвалидов категории О,С (ДУ (О,С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О,Г,У (ДП-И (О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение №4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 17,19-22,25,26 | **Кабинет логопеда, медицинской сестры:**информация о помещении изображена не на контрастном фоне | С | Разместить информацию, кабинет логопеда, медицинской сестрына контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 1эт. 7,2,3-5,8-10; 2эт. 11-18 | 23,24,32,33,34-36,39,46-48,60,61,64,67-69,72 |  **Музыкальный зал:**ширина рабочей дверной створки менее 0,9м  | К | Преодоление дверного проема музыкального зала инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи | Ситуационная помощь |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 11 | **Пост охраны:**отсутствует портативная индукционная система усиления звука | Г | Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например индукционная петля«Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

На предмет целесообразности и нормативно - технически правильного размещения тактильной информации на путях движения МГН на объекте необходимо обратиться во Всероссийское общество слепых.

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, У);ДЧ-И (С); ДУ (Г);ВНД (К) | 1эт. 7,2,3-5,8-10; 2эт. 11-18 | 11,17,19-26,32-36,39,46-48,60,61,64,67-69,72 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальном и текущем ремонте |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категорииО, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С), доступное условно для инвалидов категории Г (ДУ (Г)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О,Г,У (ДП-И (О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение №5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 37,38,49,50,62,63,70,71 | Использование барашкового типа крана подачи холодной воды | О | Установить в коридорах учреждения информационные знаки | Организационные мероприятия |
| 5.2 | Душевая/ваннаякомната | нет |  |  | **-** |  | - |  |
| 5.3 | Бытоваякомната(гардеробная) | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (С, Г,У); ДЧ-И (О); ВНД (К) |  | 37,38,49,50,62,63,70,71 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов С,Г,У (ДП-И (С,Г,У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)).

Приложение №6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 320-Тмнг

от 31 марта2021г.

**I. Результаты обследования:**

**6.Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 6.1 | Визуальныесредства | есть |  | 4,6,12,15,18,45,55,75,84 | Отсутствует навигации на пути движения по территории;информация о помещениях изображена не на контрастном фоне | все | Установить навигацию на пути движения по территории;разместить информациюо кабинетах на контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустическиесредства | нет |  | - | Отсутствие акустических средств информации на объекте  | Г | Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильныесредства | есть |  | - | Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте | С | Обустройство объекта тактильными средствами информации | Организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У);ДУ (С,Г) |  | 4,6,12,15,18,45,55,75,84 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К,О и У (ДЧ-И (К,О,У)) и доступное условно для инвалидов категории С,Г (ДУ (С,Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорийК, О,Г,У (ДП-И (К, О,Г,У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С))